<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ATNEL-WIFI232-T">
</package>
<package name="ATNEL-WIFI232-T_2">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATNEL-WIFI232-T">
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="NRELOAD" direction="in"/>
<pin name="EXT_RESETN" direction="in"/>
<pin name="UART0_RX" direction="in"/>
<pin name="UART0_TX" direction="out"/>
<pin name="PWR_SW" direction="in"/>
<pin name="PWM_3"/>
<pin name="PWM_2"/>
<pin name="PWM_1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATNEL-WIFI232-T">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATNEL-WIFI232-T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ATNEL-WIFI232-T">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EXT_RESETN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NRELOAD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM_1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM_2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM_3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR_SW" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="UART0_RX" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="UART0_TX" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATNEL-WIFI232-T_2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATNEL-WIFI232-T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ATNEL-WIFI232-T_2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EXT_RESETN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NRELOAD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM_1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM_2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM_3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR_SW" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="UART0_RX" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="UART0_TX" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
