<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="CRYDS3">
<description>CRYDOM SOLID STATE Relay</description>
</package>
<package name="SOJ28-3">
</package>
<package name="TQFP100">
</package>
<package name="QFP44">
</package>
<package name="SSOP28">
</package>
<package name="PLCC20S">
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
</package>
<package name="DIL08-2">
<description>DIL08-2</description>
</package>
<package name="TO-220-15">
</package>
<package name="SO8">
</package>
<package name="TO99">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOCKET_TO99">
</package>
<package name="TO66/9">
</package>
<package name="TO220-S">
</package>
<package name="TO263-5">
</package>
<package name="SMD-DB">
</package>
<package name="D-7,5">
</package>
<package name="DET12">
<description>Quantronics X-Ray Detector Socket</description>
</package>
<package name="RR1B">
</package>
<package name="TUNNEL2">
</package>
<package name="TUNNEL">
</package>
<package name="SMDPOT">
</package>
<package name="TRIM-3224J">
</package>
<package name="TRACO_SIP-8">
</package>
<package name="TLP903">
</package>
<package name="TO220AH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO220AHS">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TI/CL-28">
</package>
<package name="SOT23_LED">
</package>
<package name="SFH9300">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9300.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9301">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9301.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9302">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9301.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9303">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9301.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9304">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9301.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9306">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9301.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9305">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9305.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9310">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9310.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9500">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9340.pdf</description>
</package>
<package name="SEDA_NIXIE_SOCKET">
</package>
<package name="SX02SXX">
</package>
<package name="ROGOWSKI">
</package>
<package name="DIL14S">
</package>
<package name="DIL08S">
</package>
<package name="QDET">
<description>Quantronics Detector Pads</description>
</package>
<package name="SO5K11">
</package>
<package name="PH296-02">
</package>
<package name="PE">
<description>&lt;b&gt;Miniature PCB Relay 1 pole 5 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5807.pdf</description>
</package>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL04SMD">
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
<package name="MULTIOSC">
</package>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP16">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="SO16W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MS-013AA</description>
</package>
<package name="SO16">
</package>
<package name="DIL16">
</package>
<package name="TO92-12">
</package>
<package name="TO220(V)">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2,54mm, vertikal</description>
</package>
<package name="TO263">
<description>&lt;b&gt;TO-263&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO46H">
</package>
<package name="MW-15">
</package>
<package name="DIL20">
</package>
<package name="TO220">
<description>&lt;b&gt;&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D2PAK">
<description>&lt;b&gt;SMD D2PAK&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL8">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SHK20Q2">
</package>
<package name="EXITER">
</package>
<package name="ER900">
</package>
<package name="E130-1">
</package>
<package name="DIL06B">
</package>
<package name="DO204-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, horizontal, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="SOT54H">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead plastic, vertical</description>
</package>
<package name="B-DIL">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIP28-6">
</package>
<package name="ACULEDVHL">
<description>&lt;b&gt;ACULED® VHL&lt;/b&gt; Standard Monochromatic and Multi-Colored Four-Chip LED&lt;p&gt;
Source: http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/Datasheets/DTS_ACULEDVHL.pdf</description>
</package>
<package name="REED">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open with polarity, grid 5.08</description>
</package>
<package name="1100S">
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="LCC20">
<description>&lt;b&gt;Leadless Chip Carrier&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Ceramic Package</description>
</package>
<package name="S52">
</package>
<package name="TO92E">
</package>
<package name="D35-10">
</package>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
<package name="TO92-C29-12">
<description>&lt;b&gt;SBS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3-lead plastic TO92 &lt;p&gt;Case29-12, vertical</description>
</package>
<package name="CASE182-03">
<description>&lt;b&gt;DIAC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2-lead plastic, vertical</description>
</package>
<package name="TO92-10">
<description>&lt;b&gt;PUT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3-lead plastic, vertical</description>
</package>
<package name="TO18-6">
<description>&lt;b&gt;PUT &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TO18 metal can, vertical</description>
</package>
<package name="TO92-C29-02">
<description>&lt;b&gt;UJT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3-lead plastic TO92,&lt;p&gt; Case 29-02, vertical</description>
</package>
<package name="TO18-C22A-01">
<description>&lt;b&gt;UJT &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TO18 Case22A-01 metal can, vertical</description>
</package>
<package name="TO92-C29-13">
<description>&lt;b&gt;SUS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3-lead plastic, vertical</description>
</package>
<package name="SIP4">
<description>4-pin Power SIP</description>
</package>
<package name="PDV-P9XXX">
<description>&lt;B&gt;PDV-P9XXX CdS Photocells from Photonic Detectors Inc.&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="QRB1114">
<description>&lt;B&gt;Fairchild QRB1114 Reflective Photosensor&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CRYDOMS3">
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="OUT1"/>
<pin name="OUT2"/>
</symbol>
<symbol name="IMSC011M">
<pin name="LINKOUT" direction="out"/>
<pin name="LINKIN" direction="in"/>
<pin name="IVALID" direction="in"/>
<pin name="IACK" direction="out"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="CAPMINUS"/>
<pin name="QVALID" direction="out"/>
<pin name="QACK" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="SEPARATELQ" direction="in"/>
<pin name="CLOCKIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ISP1032L">
<pin name="Y0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="ISPEN/NC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SDI/IN0" direction="in"/>
<pin name="I/O0"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="I/O10"/>
<pin name="I/O11"/>
<pin name="I/O12"/>
<pin name="I/O13"/>
<pin name="I/O14"/>
<pin name="I/O15"/>
<pin name="I/O16"/>
<pin name="I/O17"/>
<pin name="I/O18"/>
<pin name="I/O19"/>
<pin name="I/O20"/>
<pin name="I/O21"/>
<pin name="I/O22"/>
<pin name="I/O23"/>
<pin name="I/O24"/>
<pin name="I/O25"/>
<pin name="I/O26"/>
<pin name="I/O27"/>
<pin name="I/O28"/>
<pin name="I/O29"/>
<pin name="I/O30"/>
<pin name="I/O31"/>
<pin name="I/O32"/>
<pin name="I/O33"/>
<pin name="I/O34"/>
<pin name="I/O35"/>
<pin name="I/O36"/>
<pin name="I/O37"/>
<pin name="I/O38"/>
<pin name="I/O39"/>
<pin name="I/O40"/>
<pin name="I/O41"/>
<pin name="I/O42"/>
<pin name="I/O43"/>
<pin name="I/O44"/>
<pin name="I/O45"/>
<pin name="I/O46"/>
<pin name="I/O47"/>
<pin name="I/O48"/>
<pin name="I/O49"/>
<pin name="I/O50"/>
<pin name="I/O51"/>
<pin name="I/O52"/>
<pin name="I/O53"/>
<pin name="I/O54"/>
<pin name="I/O55"/>
<pin name="I/O56"/>
<pin name="I/O57"/>
<pin name="I/O58"/>
<pin name="I/O59"/>
<pin name="I/O60"/>
<pin name="I/O61"/>
<pin name="I/O62"/>
<pin name="I/O63"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
<pin name="NC@9" direction="nc"/>
<pin name="NC@10" direction="nc"/>
<pin name="NC@11" direction="nc"/>
<pin name="NC@12" direction="nc"/>
<pin name="NC@13" direction="nc"/>
<pin name="NC@14" direction="nc"/>
<pin name="NC@15" direction="nc"/>
<pin name="NC@16" direction="nc"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7"/>
<pin name="Y1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Y2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Y3" direction="in" function="clk"/>
<pin name="MODE/IN1" direction="in"/>
<pin name="SDO/IN2"/>
<pin name="IN3/SCLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="PWGND">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ISP2032T">
<pin name="I/O0"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="I/O10"/>
<pin name="I/O11"/>
<pin name="I/O12"/>
<pin name="I/O13"/>
<pin name="I/O14"/>
<pin name="I/O15"/>
<pin name="I/O16"/>
<pin name="I/O17"/>
<pin name="I/O18"/>
<pin name="I/O19"/>
<pin name="I/O20"/>
<pin name="I/O21"/>
<pin name="I/O22"/>
<pin name="I/O23"/>
<pin name="I/O24"/>
<pin name="I/O25"/>
<pin name="I/O26"/>
<pin name="I/O27"/>
<pin name="I/O28"/>
<pin name="I/O29"/>
<pin name="I/O30"/>
<pin name="I/O31"/>
<pin name="Y0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="ISPEN/NC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SDI/IN0" direction="in"/>
<pin name="SDO/IN1"/>
<pin name="SCLK/Y2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET/Y1" direction="in" function="dotclk"/>
<pin name="MODE/NC" direction="in"/>
<pin name="GOE0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ISPG22V1">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I/O/Q0"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I/O/Q1"/>
<pin name="I/O/Q2"/>
<pin name="I/O/Q3"/>
<pin name="I/O/Q4"/>
<pin name="I/O/Q5"/>
<pin name="I/O/Q6"/>
<pin name="I/O/Q7"/>
<pin name="I/O/Q8"/>
<pin name="I/O/Q9"/>
<pin name="I/CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="VCCGND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="ISPGDS14">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="LASER_MOD">
<pin name="A" direction="pwr"/>
<pin name="C" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LMX578A">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="CT" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="CL" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LMD18245">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DIR" direction="in"/>
<pin name="BRAKE" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="M2" direction="in"/>
<pin name="M3" direction="in"/>
<pin name="M4" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="DAC_REF" direction="pas"/>
<pin name="CS_OUT" direction="pas"/>
<pin name="RC" direction="pas"/>
<pin name="COMP_OUT" direction="out"/>
<pin name="SGND" direction="pwr"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MIC295X">
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="SE" direction="in"/>
<pin name="SD" direction="in"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="5VTAP" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="sup"/>
<pin name="ERROR" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC1456">
<pin name="ON2" direction="pas"/>
<pin name="ON1" direction="pas"/>
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MC1438R">
<pin name="+OUT" direction="pas"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="-CLA" direction="pas"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="+CS" direction="pas"/>
<pin name="-OUT" direction="pas"/>
<pin name="-CS" direction="pas"/>
<pin name="+CLA" direction="pas"/>
<pin name="V-1" direction="pwr"/>
<pin name="COMPENSATION" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MIC2954">
<pin name="+VIN" direction="pwr"/>
<pin name="SE" direction="in"/>
<pin name="SD" direction="in"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="5VTAP" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="sup"/>
<pin name="ERROR" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="3-PIN-LINREG">
<pin name="IN" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MIC29502">
<pin name="ENA" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DB">
<pin name="AC1" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="AC2" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D-ZENER">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="XDET">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
<pin name="P$6"/>
<pin name="P$7"/>
<pin name="P$8"/>
<pin name="P$9"/>
<pin name="P$10"/>
<pin name="P$11"/>
<pin name="P$12"/>
<pin name="P$13"/>
<pin name="P$14"/>
<pin name="P$15"/>
</symbol>
<symbol name="K-D-DIP">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="B1">
<pin name="O" direction="pas"/>
<pin name="S@0" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="B1NC">
<pin name="P$1" direction="nc"/>
<pin name="P$2" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="TUNNEL3">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TUNNEL2">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TUNNEL1">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TRIMPOT">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TMR_DUAL">
<pin name="+VIN" direction="pwr"/>
<pin name="-VIN" direction="pwr"/>
<pin name="+VOUT" direction="pas"/>
<pin name="ON/OFF" direction="pas"/>
<pin name="-VOUT" direction="pas"/>
<pin name="COMMON" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TMR_SINGLE">
<pin name="+VIN" direction="pwr"/>
<pin name="-VIN" direction="pwr"/>
<pin name="+VOUT" direction="pas"/>
<pin name="ON/OFF" direction="pas"/>
<pin name="-VOUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="EMIT" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="555">
<pin name="TR" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="R" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CV" direction="in"/>
<pin name="THR" direction="in"/>
<pin name="DIS" direction="in"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="N-DAR">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OPTOCO">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="EMIT" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SOLENOID">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK-1">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="EMIT" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SEDA_NIXIE">
<pin name="9" function="dot"/>
<pin name="8" function="dot"/>
<pin name="7" function="dot"/>
<pin name="6" function="dot"/>
<pin name="5" function="dot"/>
<pin name="4" function="dot"/>
<pin name="3" function="dot"/>
<pin name="2" function="dot"/>
<pin name="1" function="dot"/>
<pin name="10" function="dot"/>
<pin name="11" function="dot"/>
<pin name="12" function="dot"/>
<pin name="13" function="dot"/>
<pin name="14" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="SX02S02">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ROGOWSKI">
<pin name="V+" direction="pas"/>
<pin name="V-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="QG">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="QDET1">
<pin name="FB"/>
<pin name="NC3" direction="nc"/>
<pin name="+DET" direction="pwr"/>
<pin name="FETS"/>
<pin name="TH"/>
<pin name="THGND"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="NC1" direction="nc"/>
<pin name="FETD"/>
<pin name="+PLT" direction="pwr"/>
<pin name="NC4" direction="nc"/>
<pin name="-PLT" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="POLYSWITCH">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UNIP-STEP-MOTOR">
<pin name="BLACK" direction="pas"/>
<pin name="YELLOW" direction="pas"/>
<pin name="GREEN" direction="pas"/>
<pin name="RED" direction="pas"/>
<pin name="WHITE" direction="pas"/>
<pin name="BLUE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="U">
<pin name="O" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2NUL">
<pin name="ON2" direction="pas"/>
<pin name="ON1" direction="pas"/>
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="OPT" direction="pas"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="OPA">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="OPB">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="OPSUP">
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MULTIOSC">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="CON" direction="in"/>
<pin name="VSS1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2" direction="pwr"/>
<pin name="CON1" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="CON2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="OK-TR">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK-TRN">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S1_HC4053">
<pin name="I" direction="in"/>
<pin name="O"/>
<pin name="O1"/>
<pin name="O2"/>
<pin name="P$1" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S2_HC4053">
<pin name="I" direction="in"/>
<pin name="O"/>
<pin name="O1"/>
<pin name="O2"/>
</symbol>
<symbol name="S3_HC4053">
<pin name="I" direction="in"/>
<pin name="O"/>
<pin name="O1"/>
<pin name="O2"/>
</symbol>
<symbol name="PWR+VEE">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="SBS">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="M24C16J">
<pin name="E0" direction="in"/>
<pin name="E1" direction="in"/>
<pin name="E2" direction="in"/>
<pin name="WC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="SDA" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="LM2937">
<pin name="IN" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="GND-1">
<pin name="GND@" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM399">
<pin name="H+" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="H-" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OPAMP+-">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="OPAMP2">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="L298">
<pin name="SEN_B" direction="in"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="INPUT4" direction="in"/>
<pin name="ENABLE_B" direction="in"/>
<pin name="INPUT3" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="INPUT2" direction="in"/>
<pin name="ENABLE_A" direction="in"/>
<pin name="INPUT1" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="SEN_A" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="L297">
<pin name="ENABLE" direction="in"/>
<pin name="SYNC" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="HOME" direction="out"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="INH1" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="INH2" direction="out"/>
<pin name="SENS2" direction="out"/>
<pin name="SENS1" direction="out"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="OSC"/>
<pin name="CW/CCW" direction="in"/>
<pin name="CLOCK" direction="in" function="dotclk"/>
<pin name="H/F" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="CNTL" direction="in"/>
<pin name="D" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="IGFET-EN-GDS">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R7">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FUSE">
<pin name="P2@2" direction="pas"/>
<pin name="P1@1" direction="pas"/>
<pin name="P1@2" direction="pas"/>
<pin name="P2@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FA1A4M">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EXITER">
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DIAC">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="T1P1S">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KD">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KA2KA">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="AC" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AM7969">
<pin name="DO0" direction="out"/>
<pin name="DO1" direction="out"/>
<pin name="DO2" direction="out"/>
<pin name="DO3" direction="out"/>
<pin name="DO4" direction="out"/>
<pin name="DO5" direction="out"/>
<pin name="DO6" direction="out"/>
<pin name="DO7" direction="out"/>
<pin name="DO8/CO3" direction="out"/>
<pin name="DO9/CO2" direction="out"/>
<pin name="CO0" direction="out"/>
<pin name="CO1" direction="out"/>
<pin name="DSTRB" direction="out"/>
<pin name="CSTRB" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="out"/>
<pin name="DMS" direction="in"/>
<pin name="VLTN" direction="out"/>
<pin name="CNB" direction="in"/>
<pin name="SERIN+" direction="in"/>
<pin name="SERIN-" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IGM" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="AM7969DP">
<pin name="GND@TTL" direction="pwr"/>
<pin name="GND@CML" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@TTL" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@CML" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="AM7968">
<pin name="DI0" direction="in"/>
<pin name="DI1" direction="in"/>
<pin name="DI2" direction="in"/>
<pin name="DI3" direction="in"/>
<pin name="DI4" direction="in"/>
<pin name="DI5" direction="in"/>
<pin name="DI6" direction="in"/>
<pin name="DI7" direction="in"/>
<pin name="DI8/CI3" direction="in"/>
<pin name="DI9/CI2" direction="in"/>
<pin name="CI0" direction="in"/>
<pin name="CI1" direction="in"/>
<pin name="STRB" direction="in"/>
<pin name="ACK" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="out" function="clk"/>
<pin name="DMS" direction="in"/>
<pin name="TLS" direction="in"/>
<pin name="TSERIN" direction="in"/>
<pin name="SEROUT+" direction="out"/>
<pin name="SEROUT-" direction="out"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="AM7968DP">
<pin name="GND@TTL" direction="pwr"/>
<pin name="GND@CML" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@TTL" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@ECL" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@CML" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LED-PAD">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K-D-SIL">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S-SIL">
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="74160">
<pin name="CLR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="ENP" direction="in"/>
<pin name="LOAD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ENT" direction="in"/>
<pin name="QD" direction="out"/>
<pin name="QC" direction="out"/>
<pin name="QB" direction="out"/>
<pin name="QA" direction="out"/>
<pin name="RCO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN-2">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="QG2">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="CON" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="7414">
<pin name="I" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN-1">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="68HC05B6">
<pin name="TCMP2" direction="out"/>
<pin name="TCMP1" direction="out"/>
<pin name="AN7" direction="in"/>
<pin name="AN6" direction="in"/>
<pin name="AN5" direction="in"/>
<pin name="VRL" direction="in"/>
<pin name="VRH" direction="in"/>
<pin name="AN4" direction="in"/>
<pin name="AN3" direction="in"/>
<pin name="AN2" direction="in"/>
<pin name="AN1" direction="in"/>
<pin name="AN0" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PLMA" direction="out"/>
<pin name="PLMB" direction="out"/>
<pin name="TCAP1" direction="in"/>
<pin name="TCAP2" direction="in"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="RDI" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="out"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="VPP1" direction="pwr"/>
<pin name="VPP6" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="VDDVSS">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="UJTN">
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ZD">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DIAC2">
<pin name="M2" direction="pas"/>
<pin name="M1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PUT">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SUS">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SX02S02-1">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SX02S11">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTORES">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="REFLECTIVEPHOTOSENSOR">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="EMI" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CRYDOMS3" prefix="IC">
<description>CRYDOM Solid State Relay</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYDOMS3"/>
</gates>
<devices>
<device name="22" package="CRYDS3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IMSC011M1" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IMSC011M"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAPMINUS" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCKIN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IACK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IVALID" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LINKIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LINKOUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="Q6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="Q7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="QACK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="QVALID" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SEPARATELQ" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ISP1032LT" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ISP1032L"/>
<gate name="P3" symbol="PWGND"/>
<gate name="P4" symbol="PWGND"/>
<gate name="P1" symbol="PWRN"/>
<gate name="P2" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O11" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O12" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O13" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O14" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O15" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O16" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O17" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O18" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O19" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O20" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O21" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O22" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O23" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O24" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O25" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O26" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O27" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O28" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O29" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O30" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O31" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O32" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O33" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O34" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O35" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O36" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O37" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O38" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O39" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O40" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O41" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O42" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O43" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O44" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O45" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O46" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O47" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O48" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O49" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O50" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O51" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O52" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O53" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O54" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O55" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O56" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O57" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O58" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O59" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O60" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O61" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O62" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O63" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3/SCLK" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ISPEN/NC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE/IN1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@10" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@11" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@12" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@13" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@14" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@15" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@16" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI/IN0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO/IN2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="Y0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3" pad="61"/>
<connect gate="P1" pin="GND" pad="13"/>
<connect gate="P1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="P2" pin="GND" pad="63"/>
<connect gate="P2" pin="VCC" pad="64"/>
<connect gate="P3" pin="GND" pad="38"/>
<connect gate="P4" pin="GND" pad="88"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ISP2032T" prefix="IC">
<description>Lattice isp2032T Electrically Programmable and Erasable Chip</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ISP2032T"/>
<gate name="P1" symbol="PWRN"/>
<gate name="P2" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GOE0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O11" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O12" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O13" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O14" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O15" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O16" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O17" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O18" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O19" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O20" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O21" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O22" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O23" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O24" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O25" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O26" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O27" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O28" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O29" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O30" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O31" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="ISPEN/NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE/NC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET/Y1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK/Y2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI/IN0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO/IN1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="Y0" pad="5"/>
<connect gate="P1" pin="GND" pad="17"/>
<connect gate="P1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="P2" pin="GND" pad="39"/>
<connect gate="P2" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ISPG22V10" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ISPG22V1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="I/CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O/Q0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O/Q1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O/Q2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O/Q3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O/Q4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O/Q5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O/Q6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O/Q7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O/Q8" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O/Q9" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ISPGDS14" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="P" symbol="VCCGND"/>
<gate name="G$1" symbol="ISPGDS14"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC20S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LASER_MODULE" prefix="MOD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LASER_MOD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LEDSOT23" prefix="LED" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2578*" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LMX578A"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL08-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LMD18245T" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LMD18245"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-220-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BRAKE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP_OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CS_OUT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC_REF" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DIR" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="M3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="M4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SGND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MIC2951*" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MIC295X"/>
</gates>
<devices>
<device name="AJ" package="DIL08-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5VTAP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-01"/>
</technologies>
</device>
<device name="BM" package="SO8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5VTAP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-02"/>
<technology name="-03"/>
<technology name="-3.3"/>
<technology name="-4.8"/>
</technologies>
</device>
<device name="AJB" package="DIL08-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5VTAP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-01"/>
</technologies>
</device>
<device name="BJ" package="DIL08-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5VTAP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-02"/>
<technology name="-03"/>
</technologies>
</device>
<device name="BN" package="DIL08-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5VTAP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-02"/>
<technology name="-03"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC1456" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MC1456"/>
</gates>
<devices>
<device name="*" package="TO99">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ON1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ON2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="SOCKET_TO99">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ON1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ON2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC1438R" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MC1438R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO66/9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+CLA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="+CS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="+OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="-CLA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-CS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="-OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="COMPENSATION" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V-1" pad="CASE"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MIC2954BM" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MIC2954"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="5VTAP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MIC29300-3.3BT" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="3-PIN-LINREG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220-S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MIC29502BT" prefix="IC">
<description>Adjustable Voltage Regulator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MIC29502"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO263-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ENA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZP77" prefix="DB">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD-DB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZDIO-7,5" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="1" symbol="D-ZENER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D-7,5">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XDET" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XDET"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DET12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$10" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="P$11" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="P$12" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="P$13" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="P$14" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="P$15" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9" pad="P$9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="W118-172DIP-7" prefix="K">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="K-D-DIP"/>
<gate name="G$2" symbol="B1"/>
<gate name="G$3" symbol="B1NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RR1B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="S@0" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="S@1" pad="8"/>
<connect gate="G$3" pin="P$1" pad="13"/>
<connect gate="G$3" pin="P$2" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TUNNEL-DIODE-T3" prefix="TD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TUNNEL3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TUNNEL2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TUNNEL-DIODE-T2" prefix="TD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TUNNEL2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TUNNEL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TUNNEL-DIODE-T1" prefix="TD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TUNNEL1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TUNNEL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRIMPOT" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRIMPOT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMDPOT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRIM3224J" prefix="R">
<description>BOURNS SMD trimmer potentiometer</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRIMPOT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TRIM-3224J">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TMR1223" prefix="SPS">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TMR_DUAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TRACO_SIP-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="+VOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="-VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-VOUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="COMMON" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ON/OFF" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TMR1211" prefix="SPS">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TMR_SINGLE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TRACO_SIP-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="+VOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="-VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-VOUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ON/OFF" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TLP903" prefix="OI">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TLP903">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TLC555" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>CMOS 555 timer</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="555"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIL08-2" package="DIL08-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CV" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="THR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIP120" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="N-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AH">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="TO220AHS">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIL-138" prefix="OC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTOCO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TI/CL-28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1C"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3C"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SOLENOID" prefix="L">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SOLENOID"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SLM13Y" prefix="LED">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="RED" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="SOT23_LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH9*" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="300" package="SFH9300">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="AN"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="CA"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="CO"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="EM"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="301" package="SFH9301">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="302" package="SFH9302">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="303" package="SFH9303">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="304" package="SFH9304">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="306" package="SFH9306">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="305" package="SFH9305">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="310" package="SFH9310">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="500" package="SFH9500">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SEDA_NIXIE" prefix="X">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SEDA_NIXIE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SEDA_NIXIE_SOCKET">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="S202S02" prefix="SSR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SX02S02"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SX02SXX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ROGOWSKI_COIL" prefix="L">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ROGOWSKI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ROGOWSKI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="QG5860" prefix="QG" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="QG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="QG5460" prefix="QG" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="1" symbol="QG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08S">
<connects>
<connect gate="1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="OUT" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="QDET1" prefix="DET" uservalue="yes">
<description>Quantronics X-Ray Detector</description>
<gates>
<gate name="DETECTOR" symbol="QDET1"/>
</gates>
<devices>
<device name="P12" package="QDET">
<connects>
<connect gate="DETECTOR" pin="+DET" pad="5"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="+PLT" pad="6"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="-PLT" pad="8"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="FETD" pad="12"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="FETS" pad="11"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="NC1" pad="1"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="NC3" pad="4"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="NC4" pad="7"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="TH" pad="10"/>
<connect gate="DETECTOR" pin="THGND" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="POLYSWITCH" prefix="PS" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POLYSWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="5MM" package="SO5K11">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PH296-02" prefix="M">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UNIP-STEP-MOTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PH296-02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BLACK" pad="A+"/>
<connect gate="G$1" pin="BLUE" pad="B-"/>
<connect gate="G$1" pin="GREEN" pad="A-"/>
<connect gate="G$1" pin="RED" pad="B+"/>
<connect gate="G$1" pin="WHITE" pad="M2"/>
<connect gate="G$1" pin="YELLOW" pad="M1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PE014024" prefix="K">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="K"/>
<gate name="G$2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC817*" prefix="OC">
<description>&lt;b&gt;SHARP OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="DIL04SMD">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPA10*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;OP AMP&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2NUL"/>
</gates>
<devices>
<device name="T" package="TO99">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ON1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="ON2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="OPT" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO08">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ON1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="ON2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="OPT" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OP297*" prefix="IC">
<gates>
<gate name="A" symbol="OPA"/>
<gate name="B" symbol="OPB"/>
<gate name="S" symbol="OPSUP"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL08-2">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="S" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="S" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="SO8">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="S" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="S" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MULTIOSC" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MULTIOSC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MULTIOSC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CON" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CON1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CON2" pad="SMP1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="SMP3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="SMP4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="SMP2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOC4020" prefix="OC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-TR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOC3041" prefix="OC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-TRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC74HC4053" prefix="IC">
<gates>
<gate name="S1" symbol="S1_HC4053"/>
<gate name="S2" symbol="S2_HC4053"/>
<gate name="S3" symbol="S3_HC4053"/>
<gate name="PW" symbol="PWR+VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="DT" package="TSSOP16">
<connects>
<connect gate="PW" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="PW" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="PW" pin="VEE" pad="7"/>
<connect gate="S1" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="S1" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="S1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="S1" pin="O2" pad="12"/>
<connect gate="S1" pin="P$1" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="I" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="S2" pin="O1" pad="1"/>
<connect gate="S2" pin="O2" pad="2"/>
<connect gate="S3" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="S3" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="S3" pin="O1" pad="3"/>
<connect gate="S3" pin="O2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DW" package="SO16W">
<connects>
<connect gate="PW" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="PW" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="PW" pin="VEE" pad="7"/>
<connect gate="S1" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="S1" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="S1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="S1" pin="O2" pad="12"/>
<connect gate="S1" pin="P$1" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="I" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="S2" pin="O1" pad="1"/>
<connect gate="S2" pin="O2" pad="2"/>
<connect gate="S3" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="S3" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="S3" pin="O1" pad="3"/>
<connect gate="S3" pin="O2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="PW" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="PW" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="PW" pin="VEE" pad="7"/>
<connect gate="S1" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="S1" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="S1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="S1" pin="O2" pad="12"/>
<connect gate="S1" pin="P$1" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="I" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="S2" pin="O1" pad="1"/>
<connect gate="S2" pin="O2" pad="2"/>
<connect gate="S3" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="S3" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="S3" pin="O1" pad="3"/>
<connect gate="S3" pin="O2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="PW" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="PW" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="PW" pin="VEE" pad="7"/>
<connect gate="S1" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="S1" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="S1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="S1" pin="O2" pad="12"/>
<connect gate="S1" pin="P$1" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="I" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="S2" pin="O1" pad="1"/>
<connect gate="S2" pin="O2" pad="2"/>
<connect gate="S3" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="S3" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="S3" pin="O1" pad="3"/>
<connect gate="S3" pin="O2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="J" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="PW" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="PW" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="PW" pin="VEE" pad="7"/>
<connect gate="S1" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="S1" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="S1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="S1" pin="O2" pad="12"/>
<connect gate="S1" pin="P$1" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="I" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="S2" pin="O1" pad="1"/>
<connect gate="S2" pin="O2" pad="2"/>
<connect gate="S3" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="S3" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="S3" pin="O1" pad="3"/>
<connect gate="S3" pin="O2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MBS4991" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SBS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="M24C16J" prefix="IC">
<gates>
<gate name="&gt;NAME" symbol="M24C16J"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO8">
<connects>
<connect gate="&gt;NAME" pin="E0" pad="1"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="E2" pad="3"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="SDA" pad="5"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="WC" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2937ET*" prefix="IC">
<description>&lt;font color="red"&gt;&lt;h2&gt;
400 and 500 mA Low Dropout Voltage Regulator
	&lt;/h2&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color="blue"&gt;&lt;h1&gt;
NATIONAL SEMICONDUCTOR
	&lt;/h1&gt;&lt;hr&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;author&gt;created by &lt;a href="mailto:Reter.Hofmann@ph-tronic.de"&gt;Peter.Hofmann@ph-tronic.de&lt;/a&gt;&lt;/author&gt; &lt;p&gt;  
10-2004 Rev.0
	&lt;hr&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM2937"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220(V)">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="IN"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="OUT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-10"/>
<technology name="-12"/>
<technology name="-15"/>
<technology name="-2.5"/>
<technology name="-3.3"/>
<technology name="-5,0"/>
<technology name="-8.0"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2937ES-*" prefix="IC">
<description>&lt;font color="red"&gt;&lt;h2&gt;
400 and 500 mA Low Dropout Voltage Regulator
	&lt;/h2&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color="blue"&gt;&lt;h1&gt;
NATIONAL SEMICONDUCTOR
	&lt;/h1&gt;&lt;hr&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;author&gt;created by &lt;a href="mailto:Reter.Hofmann@ph-tronic.de"&gt;Peter.Hofmann@ph-tronic.de&lt;/a&gt;&lt;/author&gt; &lt;p&gt;  
10-2004 Rev.0
	&lt;hr&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM2937"/>
<gate name="P" symbol="GND-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO263">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND@" pad="GND@"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="10"/>
<technology name="12"/>
<technology name="15"/>
<technology name="2.5"/>
<technology name="3.3"/>
<technology name="5.0"/>
<technology name="8.0"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM399H" prefix="V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM399"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="H+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="H-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM358M" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="OPAMP+-"/>
<gate name="B" symbol="OPAMP2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO8">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="V-" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LF412*" prefix="IC">
<gates>
<gate name="A" symbol="OPA"/>
<gate name="B" symbol="OPB"/>
<gate name="S" symbol="OPSUP"/>
</gates>
<devices>
<device name="ACN" package="DIL08-2">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="S" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="S" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CN" package="DIL08-2">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="S" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="S" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="L298" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>ST-Microelectronics Stepper Motor Driver</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L298"/>
</gates>
<devices>
<device name="MW-15-1" package="MW-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE_A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE_B" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SEN_A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SEN_B" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="L297A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>ST-Microelectronics Stepper Motor Controller</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L297"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIL20-1" package="DIL20">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="L297" prefix="IC">
<description>ST-Microelectronics Stepper Motor Controller</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L297"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIL20-1" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCK" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CNTL" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CW/CCW" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="H/F" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="HOME" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INH1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="INH2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SENS1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SENS2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF510" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-Channel Enhancement MOSFET&lt;/b&gt; (HEXFET); 100V; 5,6A; 0,54Ohm</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IGFET-EN-GDS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D2PAK" package="D2PAK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G07R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R7"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FUSEMY" prefix="F" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="4" package="SHK20Q2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P2@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2@2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FA1A4M" prefix="DT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FA1A4M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EXITER_COIL" prefix="L">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EXITER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EXITER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ER900" prefix="T">
<description>&lt;b&gt;TRIGGER DIODE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="DIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ER900">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EI30-1-2" prefix="T">
<description>PCB-Transformer</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T1P1S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="E130-1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CNY17F-1" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Siemens Opto Coupler</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIL06B" package="DIL06B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BYW32" prefix="D">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
fast silicon-mesa rectifier (Vishay Telefunken)</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO204-10">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BCW60LT1" prefix="Q" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BB112" prefix="D">
<description>Capacity &lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
variable-capacitance diode</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="KD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54H">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BAS70-04" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Silicon Schottky Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
General-purpose diode for high-speed switching</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KA2KA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="B-DIL" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="DB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B-DIL">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM7969D" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM7969"/>
<gate name="P" symbol="AM7969DP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CNB" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CO0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CO1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CSTRB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DMS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DO0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DO1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DO2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DO3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DO4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DO5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DO6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DO7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DO8/CO3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DO9/CO2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DSTRB" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IGM" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SERIN+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SERIN-" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VLTN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND@CML" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND@TTL" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC@CML" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC@TTL" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM7968D" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM7968"/>
<gate name="P" symbol="AM7968DP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ACK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CI0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CI1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DI0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DI1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DI2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DI3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DI4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DI5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DI6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DI7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DI8/CI3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DI9/CI2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DMS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SEROUT+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SEROUT-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="STRB" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TLS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TSERIN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND@CML" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND@TTL" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="VCC@CML" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC@ECL" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VCC@TTL" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ACULEDVHL" prefix="LED">
<description>&lt;b&gt;ACULED® VHL&lt;/b&gt; Standard Monochromatic and Multi-Colored Four-Chip LED&lt;p&gt;
Source: http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/Datasheets/DTS_ACULEDVHL.pdf</description>
<gates>
<gate name="C1" symbol="LED-PAD"/>
<gate name="C2" symbol="LED-PAD"/>
<gate name="C3" symbol="LED-PAD"/>
<gate name="C4" symbol="LED-PAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="-RGBY" package="ACULEDVHL">
<connects>
<connect gate="C1" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="C1" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="C2" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="C2" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="C3" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="C3" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="C4" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="C4" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-IR" package="ACULEDVHL">
<connects>
<connect gate="C1" pin="A" pad="8"/>
<connect gate="C1" pin="C" pad="7"/>
<connect gate="C2" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="C2" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="C3" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="C3" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="C4" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="C4" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="35701331" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open with polarity</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K-D-SIL"/>
<gate name="2" symbol="S-SIL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="REED">
<connects>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74160" prefix="IC">
<gates>
<gate name="A" symbol="74160"/>
<gate name="P" symbol="PWRN-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="ENP" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="ENT" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="LOAD" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="QA" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="QB" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="QC" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="QD" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RCO" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1100S" prefix="QG" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="A" symbol="QG2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1100S">
<connects>
<connect gate="A" pin="CON" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74*14" prefix="IC">
<description>Hex schmitt trigger &lt;b&gt;INVERTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7414"/>
<gate name="B" symbol="7414"/>
<gate name="C" symbol="7414"/>
<gate name="D" symbol="7414"/>
<gate name="E" symbol="7414"/>
<gate name="F" symbol="7414"/>
<gate name="P" symbol="PWRN-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="HC"/>
<technology name="HCT"/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="HC"/>
<technology name="HCT"/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
<device name="FK" package="LCC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="16"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="19"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="HC"/>
<technology name="HCT"/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC05B6" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68HC05B6"/>
<gate name="P" symbol="VDDVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AN0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AN1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AN2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AN3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AN4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AN5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AN6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AN7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PLMA" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PLMB" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RDI" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="TCAP1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TCAP2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="TCMP1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TCMP2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="41"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N4870" prefix="Q" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="1" symbol="UJTN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92E">
<connects>
<connect gate="1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1N4148" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D35-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1N821" prefix="D">
<description>Reference &lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
temperature compensated, 6,2 V</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="ZD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO35Z10">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MBS499*" prefix="SBS">
<description>&lt;b&gt;SBS &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Silicon Bidirectional Switch, (Motorola Semiconductor).</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SBS"/>
</gates>
<devices>
<device name="1" package="TO92-C29-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2" package="TO92-C29-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MPT*" prefix="DIAC">
<description>&lt;b&gt;DIAC &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Bilateral Trigger, (Motorola Semiconductor).</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIAC2"/>
</gates>
<devices>
<device name="20" package="CASE182-03">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="M1"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="M2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="28" package="CASE182-03">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="M1"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="M2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="32" package="CASE182-03">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="M1"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="M2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MPU*" prefix="PUT">
<description>&lt;b&gt;PUT &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Programmable Unijunction Transistor, (Motorola Semiconductor).</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PUT"/>
</gates>
<devices>
<device name="131" package="TO92-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="132" package="TO92-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="133" package="TO92-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="231" package="TO18-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="232" package="TO18-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="233" package="TO18-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MU*" prefix="UJT">
<description>&lt;b&gt;UJT &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Unijunction transistor, (Motorola Semiconductor).</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UJTN"/>
</gates>
<devices>
<device name="4891" package="TO92-C29-02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="4892" package="TO92-C29-02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="4893" package="TO92-C29-02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="4894" package="TO92-C29-02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="10" package="TO92-C29-02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2646" package="TO92-C29-02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="20" package="TO18-C22A-01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MUS498*" prefix="SUS">
<description>&lt;b&gt;SUS &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Silicon Unidirectional Switch, (Motorola Semiconductor).</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SUS"/>
</gates>
<devices>
<device name="7" package="TO92-C29-13">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="8" package="TO92-C29-13">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SSR1-*" prefix="SSR">
<description>&lt;b&gt;SSR &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Optoisolated zero crossing solid state relay, (Sharp Corporation).&lt;p&gt;Vdrm:600V:&lt;b&gt;S202s02 Series&lt;/b&gt; Triac Max. 8 Amps&lt;p&gt;Vdrm:400V:&lt;b&gt;S102s02 Series&lt;/b&gt; Triac Max. 8 Amps&lt;p&gt;Viso(RMS):4KV</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SX02S02-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="S102S02" package="SIP4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S202S02" package="SIP4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SSR2-*" prefix="SSR">
<description>&lt;b&gt;SSR &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Optoisolated non-zero crossing solid state relay, (Sharp Corporation).&lt;p&gt;Vdrm:600V:&lt;b&gt;S202s11 Series&lt;/b&gt; Triac Max. 8 Amps&lt;p&gt;Vdrm:400V:&lt;b&gt;S102s11 Series&lt;/b&gt; Triac Max. 8 Amps&lt;p&gt;Viso(RMS):4KV. Built-in snubber circuitry.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SX02S11"/>
</gates>
<devices>
<device name="S102S11" package="SIP4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S202S11" package="SIP4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PHOTORES" prefix="R">
<description>&lt;B&gt;Photoresistor&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTORES"/>
</gates>
<devices>
<device name="PDV-P9" package="PDV-P9XXX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REFLECTIVEPHOTOSENSOR" prefix="IC">
<description>&lt;B&gt;Integrated Emitter/Detector Reflective Photosensor&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REFLECTIVEPHOTOSENSOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="QRB1114" package="QRB1114">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="CO"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="EM"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
