<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ESP32">
</package>
<package name="ESP32_GRBL">
</package>
<package name="ESP32-WROOM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESP32">
<pin name="5V"/>
<pin name="GPIO11"/>
<pin name="GPIO10"/>
<pin name="GPIO9"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO27"/>
<pin name="GPIO26"/>
<pin name="GPIO25"/>
<pin name="GPIO33"/>
<pin name="GPIO32"/>
<pin name="GPIO35"/>
<pin name="GPIO34"/>
<pin name="GPIO39"/>
<pin name="GPIO36"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="3.3V"/>
<pin name="GPIO6"/>
<pin name="GPIO7"/>
<pin name="GPIO8"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO17"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="GPIO18"/>
<pin name="GPIO19"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GPIO21"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="GPIO22"/>
<pin name="GPIO23"/>
<pin name="GND2"/>
</symbol>
<symbol name="ESP32_WROOM">
<pin name="GND4"/>
<pin name="GPIO11"/>
<pin name="GPIO10"/>
<pin name="GPIO9"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO27"/>
<pin name="GPIO26"/>
<pin name="GPIO25"/>
<pin name="GPIO33"/>
<pin name="GPIO32"/>
<pin name="GPIO35"/>
<pin name="GPIO34"/>
<pin name="GPIO39"/>
<pin name="GPIO36"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="3.3V"/>
<pin name="GPIO6"/>
<pin name="GPIO7"/>
<pin name="GPIO8"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO17"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="GPIO18"/>
<pin name="GPIO19"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GPIO21"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="GPIO22"/>
<pin name="GPIO23"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND5"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESP32">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP32"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3.3V"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10" pad="GPIO10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11" pad="GPIO11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO17" pad="GPIO17"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO18" pad="GPIO18"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO19" pad="GPIO19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO21" pad="GPIO21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO22" pad="GPIO22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO23" pad="GPIO23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO25" pad="GPIO25"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO26" pad="GPIO26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO27" pad="GPIO27"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO32" pad="GPIO32"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO33" pad="GPIO33"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO34" pad="GPIO34"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO35" pad="GPIO35"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO36" pad="GPIO36"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO39" pad="GPIO39"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="GPIO4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="GPIO5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6" pad="GPIO6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7" pad="GPIO7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO8" pad="GPIO8"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9" pad="GPIO9"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP32_GRBL">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP32"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP32_GRBL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3.3V"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10" pad="GPIO10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11" pad="GPIO11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO17" pad="GPIO17"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO18" pad="GPIO18"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO19" pad="GPIO19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO21" pad="GPIO21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO22" pad="GPIO22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO23" pad="GPIO23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO25" pad="GPIO25"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO26" pad="GPIO26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO27" pad="GPIO27"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO32" pad="GPIO32"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO33" pad="GPIO33"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO34" pad="GPIO34"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO35" pad="GPIO35"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO36" pad="GPIO36"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO39" pad="GPIO39"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="GPIO4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="GPIO5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6" pad="GPIO6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7" pad="GPIO7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO8" pad="GPIO8"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9" pad="GPIO9"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP32-WROOM">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP32_WROOM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP32-WROOM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3V3"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="GND4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="GND5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="IO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10" pad="SD3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11" pad="CMD"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="IO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="IO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="IO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="IO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="IO16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO17" pad="IO17"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO18" pad="IO18"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO19" pad="IO19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="IO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO21" pad="IO21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO22" pad="IO22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO23" pad="IO23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO25" pad="IO25"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO26" pad="IO26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO27" pad="IO27"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO32" pad="IO32"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO33" pad="IO33"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO34" pad="IO34"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO35" pad="IO35"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO36" pad="SENSOR_VP"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO39" pad="SENSOR_VN"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="IO4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="IO5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6" pad="CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7" pad="SD0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO8" pad="SD1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9" pad="SD2"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
