<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TEENSY_4.0">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TEENSY_4.0">
<pin name="1/TX1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="0/RX1"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7/RX2"/>
<pin name="8/TX2"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10/CS"/>
<pin name="11/MOSI"/>
<pin name="12/MISO"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="3V3_LO"/>
<pin name="23/A9"/>
<pin name="22/A8"/>
<pin name="21/A7/RX5"/>
<pin name="20/A6/TX5"/>
<pin name="19/A5/SCL"/>
<pin name="18/A4/SDA"/>
<pin name="17/A3/TX4"/>
<pin name="16/A2/RX4"/>
<pin name="15/A1/RX3"/>
<pin name="14/A0/TX3"/>
<pin name="13/SCK"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="3V3_LN"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="PROG"/>
<pin name="ON/OFF"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TEENSY_4.0">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TEENSY_4.0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TEENSY_4.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="0/RX1" pad="0/RX"/>
<connect gate="G$1" pin="1/TX1" pad="1/TX"/>
<connect gate="G$1" pin="10/CS" pad="10/CS"/>
<connect gate="G$1" pin="11/MOSI" pad="11/MOSI"/>
<connect gate="G$1" pin="12/MISO" pad="12/MISO"/>
<connect gate="G$1" pin="13/SCK" pad="13/SCK"/>
<connect gate="G$1" pin="14/A0/TX3" pad="14/A0"/>
<connect gate="G$1" pin="15/A1/RX3" pad="15/A1"/>
<connect gate="G$1" pin="16/A2/RX4" pad="16/A2"/>
<connect gate="G$1" pin="17/A3/TX4" pad="17/A3"/>
<connect gate="G$1" pin="18/A4/SDA" pad="18/A4/SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="19/A5/SCL" pad="19/A5/SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20/A6/TX5" pad="20/A6"/>
<connect gate="G$1" pin="21/A7/RX5" pad="21/A7"/>
<connect gate="G$1" pin="22/A8" pad="22/A8"/>
<connect gate="G$1" pin="23/A9" pad="23/A9"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3/CANTX"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3_LN" pad="3V3_LN"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3_LO" pad="3V3_LO"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4/CANRX"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7/RX2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8/TX2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9/CS"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="ON/OFF" pad="ON/OFF"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="PROG"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="VBAT\"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
